招标公告
一、项目名称：聊城市退役军人医院血液透析科基础器械采购项目
二、项目预算：15500元
三、项目内容：①手动双摇病床单元2套；②空气消毒机1台；③60格病例车1辆。
四、技术要求：
（一）手动双摇病床单元，2套，每套要求：
1、 床体安全承载：≥260Kg
2、 床体带脚轮，可刹车、可移动；
3、 床板调节范围：背部≥70°±2°，腿部≥40°±2°
4、 整体尺寸≤220cm*100cm*60cm，床体骨架采用不小于35*80*1.0方管焊接
5、 床面板有效尺寸≥190cm*80cm，采用厚度≥1.1mm冷轧钢板一次性冲压成型；
6、 传动装置：具有过角度保护、限位功能；
7、 床头、床尾板：主体采用HDPE或ABS材质；
8、 护栏：主要材质为不锈钢或铝合金，放平后略高于床体表面；
9、 脚轮：具备刹车功能；
10、 床尾桌：采用床上式床尾桌（非落地式），可拆卸。
11、 其他配件：每套床单元除主体外，至少含床尾桌、护栏、床垫、输液杆各1件。
（二）空气消毒机，1台：
1、 核心部份等离子体发生器、IFD模块、高压电源使用寿命≥60000小时以上；
2、 标准配置带有脚轮，可移动，可刹车，转向灵活；
3、 循环风量：≥1000m3/h；
4、 整机噪声≤50dB
5、 机器运行期间，空气中的平均臭氧量≤0.004mg/m3；
6、 消毒效果：45min对20m³空间中的白色葡萄球菌（8032）的平均杀灭率≥99.99%，消毒后残留平均菌落数≤7cfu/m³；45min对120m³空气中自然菌的平均消亡率≥99.34%，且消毒后空气平均菌落数≤19cfu/m³。
7、 定时控制：支持程控数量（定时消毒）≥8组，可根据需求设定;
8、 消毒运行模式：具备常开、手动定时、程控定时三种模式；
（三）60格病例车：
1、 主体材质：ABS或304不锈钢；
2、 标准配置带有脚轮，可移动，可刹车，转向灵活；
3、 标准病例夹存放数≥60，每格配独立数字标识牌，编号清晰；
4、 整车配置中控锁 / 侧封挡板锁，锁闭后病历无法取出；
5、 整车无外露螺丝。
五、根据所投产品，提供相应的资质证件：
1、《医疗器械生产许可证》/《医疗器械生产备案凭证》
2、《医疗器械注册证》/《医疗器械备案凭证》
3、《医疗器械经营许可证》/ 《医疗器械经营备案凭证》
报名时提供加盖公章的有效营业执照复印件、法定代表人身份证复印件或法定代表人委托授权书、代理人身份证复印件、资质证件复印件，报价函须单独密封递交。
六、报名时间及地点：
请于2026年11月11日8：00至2026年11月13日17：00到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名。
七、联系方式：
财务科：0635-8344021  田老师
        0635-8344035  王科长
八、开标时间：另行通知，如有多次报价，法人或授权人必须到开标现场进行现场密封报价（不接受电话等其他形式报价）。
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报价函
聊城市退役军人医院血液透析科基础器械采购项目
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	质保期
	            年
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	需要澄清的其他内容
	



                             企 业 名 称：                                           
                             法人或授权代表签字：                                    
                           
                                  日期：2026年11月10日
